Importanza dei Codici di calcolo per la valutazione di impatto ambientale e per la protezione sanitaria.

I codici di calcolo, cioè i programmi per la valutazione teorica della distribuzione dei campi elettromagnetici attorno a una o più sorgenti, nonché dell’esposizione dell’uomo ai campi stessi, rivestono un’importanza fondamentale non solo per le stime di impatto sanitario ed ambientale, ma anche per la riduzione delle esposizioni. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, è opportuno ricordare che la legge quadro (Legge n. 36/2001) prevede esplicitamente azioni per il controllo delle emissioni delle singole sorgenti. A seguito di questo, sono state programmate ed approvate campagne di monitoraggio, cioè di misura sperimentale delle emissioni, particolarmente di quelle delle stazioni radio base per telefonia cellulare. Questa ultima iniziativa non può che riguardare una frazione limitata delle numerosissime antenne presenti sul territorio. E’ quindi opportuno chiedersi se le stesse risposte non possano essere fornite, con un grado di attendibilità uguale (o forse superiore) da calcoli numerici. In effetti, codici di calcolo estremamente sofisticati ed affidabili sono utilizzati dagli stessi gestori per la progettazione della rete di stazioni radio base. Si tratta quindi di programmi sviluppati per esigenze tecniche e non di protezione della salute.

Il progetto "Salvaguardia dell’Uomo e dell’Ambiente dalle Emissioni Elettromagnetiche" si propone, tra gli altri obiettivi, lo sviluppo di codici finalizzati alla protezione dalle esposizioni. Questi riguardano, oltre alla già citata telefonia cellulare, altre fonti di esposizione, da quelle dovute a elettrodotti di particolare configurazione a quelle sperimentabili in ambiente ferroviario e in altri sistemi di trasporto, a quelle in ambienti particolari come quelli aeroportuali.

Accanto a programmi per la mappatura dei campi elettromagnetici, che possono essere considerati come complementari o alternativi alle misure sperimentali, hanno importanza i codici per il calcolo di grandezze che non sono suscettibili di misura diretta, come l’assorbimento di energia elettromagnetica all’interno del corpo o di sue parti (ad esempio la testa nel caso dell’uso di telefoni cellulari). Ricerche di questo genere sono state estensivamente condotte negli ultimi anni e la letteratura scientifica abbonda di questo genere di dati. Le ricerche condotte nell’ambito del progetto e presentate al convegno si caratterizzano però sia per il loro contenuto innovativo (come il calcolo dell’aumento della temperatura dei tessuti) sia per la loro specifica adattabilità alle normative protezionistiche.

I codici di calcolo non sono utili soltanto per la caratterizzazione delle emissioni di una o più antenne già installate, ma lo sono anche di più in fase di progettazione. Come già sottolineato, i gestori della telefonia mobile pianificano le loro reti di stazioni radio base utlizzando opportuni programmi di ottimizzazione. Ciò che con questi programmi si intende ottimizzare è comunque solo la qualità del servizio. Nell’ambito del progetto si sviluppano invece codici che mirano ad un’ottimizzazione globale, cioè al miglior bilanciamento tra esigenze diverse, compresa la riduzione delle esposizioni.

